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	一、主要功能

	用于妇科常规检查、卵泡监测、取卵、移植、囊肿穿刺、减胎等

	二、技术参数

	1、全身应用型台式彩色多普勒超声诊断仪，最新机型及软件

	2、≥21”高分辨率彩色液晶显示器，≥13”彩色液晶彩色触摸屏

	3、主机五个探头接口大小一致

	4、动态范围≥270，增益调节≥200

	5、超宽频变频探头，可5段变频

	6、腹部探头：频率1-6MHz

	7、曲柄腔内探头：频率3-15MHz，手柄与探头体角度≥145°，探头扫查角度≥190°（非扩展情况下）

	8、彩色多普勒成像单元，频谱多普勒成像单元，包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。

	9、频谱自动测量软件，实时跟踪测量。



